42 - Metody detekce živosti na prstech
pondělí 21. května 2018
19:27
Možnosti oklamání senzorů
Reaktivace latentního otisku 
Vytištěný otisk/foto prstu 
Umělý prst (želatina, plastelína, …) 
Velmi tenký otisk nalepený na živém prstu 
Odejmutý prst
Testování živosti
Testování živosti a snímání otisku prstu musí probíhat současně. 
Musí být testována i snímána stejná část těla. 
Obě metody se nesmí navzájem ovlivňovat. 
Testujeme některou charakteristickou vlastnost živého lidského těla:
Vnitřní vlastnosti (tj. vlastnosti různých vrstev kůže či tkání) 
Elasticita - změna šířky papilárních linií
změna barvy (Rozdíl v zeleném kanálu  )
Spektrální vlastnosti - Osvětlení prstu diodami s různou vlnovou délkou. Každá vlnová délka pronikne do různé hloubky a v různé míře je pohlcena/odražena.
Hustota
Použití ultrazvukové technologie
Elektrické vlastnosti (Kapacitance, vodivost, relativní dielektrická konstanta, impedance)
Nasycenost krve kyslíkem - Měření absorpce červeného a IR světla.
Generované signály (tj. signály, které tělo nevědomě a neovlivnitelně generuje) 
Puls 
Měření malých objemových změn prstu způsobených tepem
Měření se provádí pomocí: 
Makroobjektivu (ze spodu prstu) 
Laserového distančního senzoru (z boku prstu)
Pot se postupem času rozlévá podél papilárních linií do původně suchých oblastí
Papilární linie jsou výraznější a celý otisk postupně „tmavne“.
Odlučování staré kůže
Tělesný pach - chemické senzory
Reakce na dotykový podnět (ovlivnitelné či neovlivnitelné reakce)
Teplota a reakce na teplý nebo studený podnět
Notes